{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["井盖"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"井盖","index":0,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[3,3,7,3],[3,6,7,6],[9,0,9,6],[10,0,10,5],[11,0,11,5],[12,0,12,5],[13,0,13,5],[14,0,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["惠州新材料产业园配套区基础设施建设（二期）项目施工井盖采购项目\n询价报价表"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","报价（元）","备注"]
[1,"球墨铸铁防沉降井盖（成套含防坠网）","Φ700重型","球墨铸铁井盖采用卡簧式，球化级别达到三级以上，球化率大于80%，重型井盖采用E600球墨铸铁五防井盖，轻型井盖采用D400型球墨铸铁五防井盖，并设置明确标识。符合《球墨铸铁件》GB/T1348-2019要求。","套",null,"井盖标识按使用方要求进行生产，井盖标有“生产日期、给水、雨水、污水、logo、执行标准、承压等级、权属单位信息等。"]
[2,"球墨铸铁防沉降井盖（成套含防坠网）","Φ700轻型",null,"套"]
[3,"球墨铸铁井盖（成套含防坠网）","Φ700",null,"套"]
[4,"球墨铸铁井盖（成套含防坠网）","760x760",null,"套"]
[5,"球墨铸铁井盖（成套含防坠网）","500x500",null,"套"]
[6,"重型铸铁平篦(成套配备截污挂篮）","750x450","承载力不小于400KN/㎡，雨水箅采用铸铁材料，施工参见标准图集16S518","套",null,"标识按使用方要求进行生产"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，经验收合格后按送货量月结80%（进度款到账的情况下），当年结算至实际供货量的97%，实际供货款的3%作为质保金，质保金待完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]